**鹤壁同力建材有限公司安保、生产监控系统物资报价单**

 安保监控设备：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 分项名称 | 品牌、规格型号、主要技术参数 | 制造商 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 |
|  | 全彩枪型摄像机 | IPC232S-IR5-EF-C-DT成像器件：1/2.7英寸逐行扫描200万像素CMOS图像传感器最大分辨率：1920×1080镜头：4.0mm；6.0mm；8.0mm最低照度：0.005lux(F1.2，AGC ON) 0lux(开启红外)快门：自动/手动，快门范围：1~1/10000s日夜切换方式：自动红外滤片切换补光：智能红外，补光距离50m白平衡：自动/手动增益：自动/手动宽动态：支持降噪：2D、3D 编码协议：H.265、H.264、MJPEG编码制式：1080P(1920\*1080)最大30帧/秒、720P(1280\*720)最大30帧/秒、D1(720\*576)最大25帧/秒9：16走廊模式：支持OSD：时间OSD，自定义OSD隐私遮盖：支持异常检测：场景变更、图像虚焦、声音异常、遮挡检测行为分析：运动检测、越界检测、区域入侵统计分析：人数统计智能识别：客流统计智能抓拍：定时抓拍、隔时抓拍、事件抓拍协议：L2TP、IPv4、IGMP、ICMP、ARP、TCP、UDP、DHCP、PPPoE、RTP、RTSP、DNS、DDNS、NTP、FTP、UPnP、HTTP、HTTPS、SNMP、SIP、802.1X等兼容接入：ONVIF、API网口：10M/100M自适应以太网电口电源：DC端子电源：DC12V±25%支持防反接、过压\过流保护、输入短路保护功耗：本体3.5W，单颗红外灯开启增加2W, 双灯增加4W工作环境：-35℃~60℃（-31°F~140°F），10%RH~90%RH防护等级：IP66 | 宇视 | 17 | 台 |  |  |
|  | 红外球型摄像机 | IPC632LR-X22-C-DT成像器件：1/2.9英寸逐行扫描200万像素CMOS图像传感器镜头：焦距范围：5.2~114mm，22倍光学变倍光圈：自动/手动，F1.5最低照度：0.005lux(F1.5，AGC ON)快门：自动/手动，快门范围：1~1/100000s日夜切换方式：自动红外滤片切换补光：智能红外，补光距离超150m增益：自动/手动白平衡：自动/手动宽动态：支持降噪：2D、3D 水平及垂直范围：水平360°；垂直-15°~90°水平速度：水平键控速度：0.1°~240°/s；水平预置点速度：300°/s垂直速度：垂直键控速度：0.1°~80°/s；垂直预置点速度：80°/s预置位：1024个，支持设置看守位巡航：支持预置位巡航、轨迹巡航与录制巡航编码协议：H.265、H.264、MJPEG编码制式：200万(1920\*1080)最大30帧/秒视频流：三码流OSD：时间OSD，自定义OSD隐私遮盖：支持异常检测：遮挡检测行为分析：运动检测、越界检测、区域入侵统计分析：人数统计智能抓拍：人脸抓拍、定时抓拍、隔时抓拍、预置位抓拍、事件抓拍前端存储：Micro SD，最高128GB缓存补录：支持协议：L2TP、 IPv4、 IGMP、 ICMP、 ARP、 TCP、 UDP、 DHCP、 PPPoE、 RTP、 RTSP、 DNS、 DDNS、NTP、 FTP、 UPnP、 HTTP、 HTTPS、 SNMP、 SIP、 802.1X等兼容接入：ONVIF、API、GB28181网口：10M/100M自适应以太网电口电源：DC端子电源：DC 12V±10%支持防反接、过压\过流保护、输入短路保护功耗：本体16W，最大30W工作环境：-40℃~65℃（-40°F ~ 149°F），10%~90%RH防护等级：IP66 | 宇视 | 3 | 台 |  |  |
|  | 摄像机支架 | 室内外标准 | 国产定制 | 17 | 个 |  |  |
|  | 摄像机立杆 | 定制 4米 带1米横杆 含地笼 | 国产定制 | 10 | 根 |  |  |
|  | 摄像机电源 | 宽宇 12V 2A | 沃仕达 | 17 | 个 |  |  |
|  | 防水盒 | 塑胶 | 国产定制 | 20 | 个 |  |  |
|  | 防水箱 | 定制300\*200\*180mm 不锈钢 | 国产定制 | 12 | 个 |  |  |
|  | 光纤收发器 | 光为视讯GW-GS03-3KM | 光为视讯 | 12 | 对 |  |  |
|  | 光纤收发器机框 | 14卡槽可热插拔 | 光为视讯 | 1 | 台 |  |  |
|  | 8口交换机 | 光为视讯DZ-GS03-8E | 光为视讯 | 5 | 个 |  |  |
|  | 硬盘录像机 | NVR308-32E-B-DT视频解码：支持H.265、H.264 HP@L4、H.264 MP@L3解码能力：3 x 12MP@25, 4 x 4K@30, 9 x 4MP@25, 16 x 1080P@30, 32 x 960P@25, 36 x 720P@30, 64 x D1音频解码：G.711网络视频输入：32路网络视频接入带宽：320MHDMI输出：2路HDMI1分辨率：1024x768/60HZ、1280x720/60HZ、1280x1024/60HZ、1920x1080/50HZ、1920x1080/60HZHDMI2分辨率：1024x768/60HZ、1280x720/60HZ、1280x1024/60HZ、1600x1200/60HZ、1920x1080/50HZ、1920x1080/60HZ、4K（3840x2160）/30HZ、4K（3840x2160）/60HZVGA输出：1路VGA 分辨率：1024x768/60HZ、1280x720/60HZ、1280x1024/60HZ、1920x1080/50HZ、1920x1080/60HZCVBS输出：1路，BNC接口音频输出：1路预览普通分屏：1/4/6/8/9/16/25/36画面录像分辨率：12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/960P/720P/960H/D1/2CIF/CIF/QCIF同步回放：16路回放模式：即时回放、普通回放、走廊回放、事件回放、标签回放、智能回放、图片回放、外部文件回放备份模式：常规备份、图片备份、录像剪辑备份硬盘驱动器：8个SATA接口，1个eSATA接口；每个接口均支持500GB/1TB/2TB/3TB/4TB/5TB/6TB/8TB 等容量硬盘网口：2个，RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网电口USB接口：2个USB2.0，1个USB3.0串口：1个RS232串口（RJ45），1个RS485串口（凤凰头）报警输入接口：16路报警输出接口：4路电源输出：12V电源输出电源：交流供电，100～240VAC, 带电源开关功耗（不含硬盘）：≤ 20W工作温度：- 10°C ~ + 55°C工作湿度：10% ~ 90% （无冷凝） | 宇视 | 1 | 台 |  |  |
|  | 硬盘 | 希捷 4T 4000G 7200转 监控专用 | 希捷 | 8 | 块 |  |  |
|  | 监视器 | AOC含线缆55寸 | Aoc | 1 | 台 |  |  |
|  | 核心交换机 | 华三 S5024PV2-EI | 华三 | 1 | 台 |  |  |
|  | 网络机柜 | 华兴 42U 标准42U服务器机柜 2000\*1000\*600mm带4托盘，双网孔门 | 定制 | 1 | 个 |  |  |
|  | 光纤 | 光通 24芯 铠装 | 光通 | 2500 | 米 |  |  |
|  | 电源线（主干线） | 凯博 RVV2\*2.0 | 凯博 | 800 | 米 |  |  |
|  | 电源线（分支线） | 凯博 RVV2\*1.0 | 凯博 | 1500 | 米 |  |  |
|  | 辅材 | 光缆熔接、空气开关、水晶头、插座等 | 国产定制 | 1 | 批 |  |  |
|  | 护管 | PVC Φ20（附接头配件） | 定制 | 1500 | 米 |  |  |
|  | 网线 | 凯博 超五类 室外网线 | 凯博 | 1600 | 米 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |
|  | 安装费 | 设备费的10% |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |

生产监控设备：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 分项名称 | 品牌、规格型号、主要技术参数 | 制造商 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 |
|  | 全彩枪型摄像机 | IPC232S-IR5-EF-C-DT成像器件：1/2.7英寸逐行扫描200万像素CMOS图像传感器最大分辨率：1920×1080镜头：4.0mm；6.0mm；8.0mm最低照度：0.005lux(F1.2，AGC ON) 0lux(开启红外)快门：自动/手动，快门范围：1~1/10000s日夜切换方式：自动红外滤片切换补光：智能红外，补光距离50m白平衡：自动/手动增益：自动/手动宽动态：支持降噪：2D、3D 编码协议：H.265、H.264、MJPEG编码制式：1080P(1920\*1080)最大30帧/秒、720P(1280\*720)最大30帧/秒、D1(720\*576)最大25帧/秒9：16走廊模式：支持OSD：时间OSD，自定义OSD隐私遮盖：支持异常检测：场景变更、图像虚焦、声音异常、遮挡检测行为分析：运动检测、越界检测、区域入侵统计分析：人数统计智能识别：客流统计智能抓拍：定时抓拍、隔时抓拍、事件抓拍协议：L2TP、IPv4、IGMP、ICMP、ARP、TCP、UDP、DHCP、PPPoE、RTP、RTSP、DNS、DDNS、NTP、FTP、UPnP、HTTP、HTTPS、SNMP、SIP、802.1X等兼容接入：ONVIF、API网口：10M/100M自适应以太网电口电源：DC端子电源：DC12V±25%支持防反接、过压\过流保护、输入短路保护功耗：本体3.5W，单颗红外灯开启增加2W, 双灯增加4W工作环境：-35℃~60℃（-31°F~140°F），10%RH~90%RH防护等级：IP66 | 宇视 | 24 | 台 |  |  |
|  | 摄像机支架 | 标准 | 国产定制 | 24 | 个 |  |  |
|  | 摄像机电源 | 宽宇 12V 2A | 石新 | 24 | 个 |  |  |
|  | 防水盒 | 塑胶 | 国产定制 | 24 | 个 |  |  |
|  | 防水箱 | 定制300\*200\*180mm 不锈钢 | 国产定制 | 12 | 个 |  |  |
|  | 光纤收发器 | 光为视讯GW-GS03-3KM | 光为视讯 | 12 | 对 |  |  |
|  | 光纤收发器机框 | 14卡槽可热插拔 | 光为视讯 | 1 | 台 |  |  |
|  | 8口交换机 | 光为视讯DZ-GS03-8E | 光为视讯 | 7 | 个 |  |  |
|  | 硬盘录像机 | NVR308-32E-B-DT视频解码：支持H.265、H.264 HP@L4、H.264 MP@L3解码能力：3 x 12MP@25, 4 x 4K@30, 9 x 4MP@25, 16 x 1080P@30, 32 x 960P@25, 36 x 720P@30, 64 x D1音频解码：G.711网络视频输入：32路网络视频接入带宽：320MHDMI输出：2路HDMI1分辨率：1024x768/60HZ、1280x720/60HZ、1280x1024/60HZ、1920x1080/50HZ、1920x1080/60HZHDMI2分辨率：1024x768/60HZ、1280x720/60HZ、1280x1024/60HZ、1600x1200/60HZ、1920x1080/50HZ、1920x1080/60HZ、4K（3840x2160）/30HZ、4K（3840x2160）/60HZVGA输出：1路VGA 分辨率：1024x768/60HZ、1280x720/60HZ、1280x1024/60HZ、1920x1080/50HZ、1920x1080/60HZCVBS输出：1路，BNC接口音频输出：1路预览普通分屏：1/4/6/8/9/16/25/36画面录像分辨率：12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/960P/720P/960H/D1/2CIF/CIF/QCIF同步回放：16路回放模式：即时回放、普通回放、走廊回放、事件回放、标签回放、智能回放、图片回放、外部文件回放备份模式：常规备份、图片备份、录像剪辑备份硬盘驱动器：8个SATA接口，1个eSATA接口；每个接口均支持500GB/1TB/2TB/3TB/4TB/5TB/6TB/8TB 等容量硬盘网口：2个，RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网电口USB接口：2个USB2.0，1个USB3.0串口：1个RS232串口（RJ45），1个RS485串口（凤凰头）报警输入接口：16路报警输出接口：4路电源输出：12V电源输出电源：交流供电，100～240VAC, 带电源开关功耗（不含硬盘）：≤ 20W工作温度：- 10°C ~ + 55°C工作湿度：10% ~ 90% （无冷凝） | 宇视 | 1 | 台 |  |  |
|  | 硬盘 | 希捷 4T 4000G 7200转 监控专用 | 希捷 | 8 | 块 |  |  |
|  | 监视器 | AOC含线缆55寸 | Aoc | 8 | 台 |  |  |
|  | 上墙解码器 | DMC5000 | 宇视 | 1 | 台 |  |  |
|  | 核心交换机 | 华三 S5024PV2-EI | 华三 | 1 | 台 |  |  |
|  | 网络机柜 | 华兴 42U 标准42U服务器机柜 2000\*1000\*600mm带4托盘，双网孔门 | 定制 | 1 | 个 |  |  |
|  | 光纤 | 光通 24芯 铠装 | 光通 | 2000 | 米 |  |  |
|  | 电源线（主干线） | 凯博 RVV2\*2.0 | 凯博 | 900 | 米 |  |  |
|  | 电源线（分支线） | 凯博 RVV2\*1.0 | 凯博 | 1000 | 米 |  |  |
|  | 辅材 | 光缆熔接、空气开关、水晶头、插座等 | 国产定制 | 1 | 批 |  |  |
|  | 护管 | PVC Φ20（附接头配件） | 定制 | 1000 | 米 |  |  |
|  | 网线 | 凯博 超五类 室外网线 | 凯博 | 1200 | 米 |  |  |
|  | 视频管理服务器 | i5/4G/1T/1G独显/DVDRW/ Win7/21.5LCD | 联想 | 1 | 台 |  |  |