**鹤壁同力建材有限公司安保、生产监控系统物资报价单**

安保监控设备：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 分项名称 | 品牌、规格型号、主要技术参数 | 制造商 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 |
|  | 全彩枪型摄像机 | IPC232S-IR5-EF-C-DT  成像器件：1/2.7英寸逐行扫描200万像素CMOS图像传感器  最大分辨率：1920×1080  镜头：4.0mm；6.0mm；8.0mm  最低照度：0.005lux(F1.2，AGC ON) 0lux(开启红外)  快门：自动/手动，快门范围：1~1/10000s  日夜切换方式：自动红外滤片切换  补光：智能红外，补光距离50m  白平衡：自动/手动  增益：自动/手动  宽动态：支持  降噪：2D、3D  编码协议：H.265、H.264、MJPEG  编码制式：1080P(1920\*1080)最大30帧/秒、720P(1280\*720)最大30帧/秒、D1(720\*576)最大25帧/秒  9：16走廊模式：支持  OSD：时间OSD，自定义OSD  隐私遮盖：支持  异常检测：场景变更、图像虚焦、声音异常、遮挡检测  行为分析：运动检测、越界检测、区域入侵  统计分析：人数统计  智能识别：客流统计  智能抓拍：定时抓拍、隔时抓拍、事件抓拍  协议：L2TP、IPv4、IGMP、ICMP、ARP、TCP、UDP、DHCP、PPPoE、RTP、RTSP、DNS、DDNS、NTP、FTP、UPnP、HTTP、HTTPS、SNMP、SIP、802.1X等  兼容接入：ONVIF、API  网口：10M/100M自适应以太网电口  电源：DC端子  电源：DC12V±25%支持防反接、过压\过流保护、输入短路保护  功耗：本体3.5W，单颗红外灯开启增加2W, 双灯增加4W  工作环境：-35℃~60℃（-31°F~140°F），10%RH~90%RH  防护等级：IP66 | 宇视 | 17 | 台 |  |  |
|  | 红外球型摄像机 | IPC632LR-X22-C-DT  成像器件：1/2.9英寸逐行扫描200万像素CMOS图像传感器  镜头：焦距范围：5.2~114mm，22倍光学变倍  光圈：自动/手动，F1.5  最低照度：0.005lux(F1.5，AGC ON)  快门：自动/手动，快门范围：1~1/100000s  日夜切换方式：自动红外滤片切换  补光：智能红外，补光距离超150m  增益：自动/手动  白平衡：自动/手动  宽动态：支持  降噪：2D、3D  水平及垂直范围：水平360°；垂直-15°~90°  水平速度：水平键控速度：0.1°~240°/s；水平预置点速度：300°/s  垂直速度：垂直键控速度：0.1°~80°/s；垂直预置点速度：80°/s  预置位：1024个，支持设置看守位  巡航：支持预置位巡航、轨迹巡航与录制巡航  编码协议：H.265、H.264、MJPEG  编码制式：200万(1920\*1080)最大30帧/秒  视频流：三码流  OSD：时间OSD，自定义OSD  隐私遮盖：支持  异常检测：遮挡检测  行为分析：运动检测、越界检测、区域入侵  统计分析：人数统计  智能抓拍：人脸抓拍、定时抓拍、隔时抓拍、预置位抓拍、事件抓拍  前端存储：Micro SD，最高128GB  缓存补录：支持  协议：L2TP、 IPv4、 IGMP、 ICMP、 ARP、 TCP、 UDP、 DHCP、 PPPoE、 RTP、 RTSP、 DNS、 DDNS、NTP、 FTP、 UPnP、 HTTP、 HTTPS、 SNMP、 SIP、 802.1X等  兼容接入：ONVIF、API、GB28181  网口：10M/100M自适应以太网电口  电源：DC端子  电源：DC 12V±10%支持防反接、过压\过流保护、输入短路保护  功耗：本体16W，最大30W  工作环境：-40℃~65℃（-40°F ~ 149°F），10%~90%RH  防护等级：IP66 | 宇视 | 3 | 台 |  |  |
|  | 摄像机支架 | 室内外标准 | 国产定制 | 17 | 个 |  |  |
|  | 摄像机立杆 | 定制 4米 带1米横杆 含地笼 | 国产定制 | 10 | 根 |  |  |
|  | 摄像机电源 | 宽宇 12V 2A | 沃仕达 | 17 | 个 |  |  |
|  | 防水盒 | 塑胶 | 国产定制 | 20 | 个 |  |  |
|  | 防水箱 | 定制300\*200\*180mm 不锈钢 | 国产定制 | 12 | 个 |  |  |
|  | 光纤收发器 | 光为视讯GW-GS03-3KM | 光为视讯 | 12 | 对 |  |  |
|  | 光纤收发器机框 | 14卡槽可热插拔 | 光为视讯 | 1 | 台 |  |  |
|  | 8口交换机 | 光为视讯DZ-GS03-8E | 光为视讯 | 5 | 个 |  |  |
|  | 硬盘录像机 | NVR308-32E-B-DT  视频解码：支持H.265、H.264 HP@L4、H.264 MP@L3  解码能力：3 x 12MP@25, 4 x 4K@30, 9 x 4MP@25, 16 x 1080P@30, 32 x 960P@25, 36 x 720P@30, 64 x D1  音频解码：G.711  网络视频输入：32路  网络视频接入带宽：320M  HDMI输出：2路HDMI1分辨率：1024x768/60HZ、1280x720/60HZ、1280x1024/60HZ、1920x1080/50HZ、1920x1080/60HZ HDMI2分辨率：1024x768/60HZ、1280x720/60HZ、1280x1024/60HZ、1600x1200/60HZ、1920x1080/50HZ、1920x1080/60HZ、4K（3840x2160）/30HZ、4K（3840x2160）/60HZ  VGA输出：1路 VGA 分辨率：1024x768/60HZ、1280x720/60HZ、1280x1024/60HZ、1920x1080/50HZ、1920x1080/60HZ  CVBS输出：1路，BNC接口  音频输出：1路  预览普通分屏：1/4/6/8/9/16/25/36画面  录像分辨率：12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/960P/720P/960H/D1/2CIF/CIF/QCIF  同步回放：16路  回放模式：即时回放、普通回放、走廊回放、事件回放、标签回放、智能回放、图片回放、外部文件回放  备份模式：常规备份、图片备份、录像剪辑备份  硬盘驱动器：8个SATA接口，1个eSATA接口；每个接口均支持500GB/1TB/2TB/3TB/4TB/5TB/6TB/8TB 等容量硬盘  网口：2个，RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网电口  USB接口：2个USB2.0，1个USB3.0  串口：1个RS232串口（RJ45），1个RS485串口（凤凰头）  报警输入接口：16路  报警输出接口：4路  电源输出：12V电源输出  电源：交流供电，100～240VAC, 带电源开关  功耗（不含硬盘）：≤ 20W  工作温度：- 10°C ~ + 55°C  工作湿度：10% ~ 90% （无冷凝） | 宇视 | 1 | 台 |  |  |
|  | 硬盘 | 希捷 4T 4000G 7200转 监控专用 | 希捷 | 8 | 块 |  |  |
|  | 监视器 | AOC含线缆55寸 | Aoc | 1 | 台 |  |  |
|  | 核心交换机 | 华三 S5024PV2-EI | 华三 | 1 | 台 |  |  |
|  | 网络机柜 | 华兴 42U 标准42U服务器机柜 2000\*1000\*600mm带4托盘，双网孔门 | 定制 | 1 | 个 |  |  |
|  | 光纤 | 光通 24芯 铠装 | 光通 | 2500 | 米 |  |  |
|  | 电源线（主干线） | 凯博 RVV2\*2.0 | 凯博 | 800 | 米 |  |  |
|  | 电源线（分支线） | 凯博 RVV2\*1.0 | 凯博 | 1500 | 米 |  |  |
|  | 辅材 | 光缆熔接、空气开关、水晶头、插座等 | 国产定制 | 1 | 批 |  |  |
|  | 护管 | PVC Φ20（附接头配件） | 定制 | 1500 | 米 |  |  |
|  | 网线 | 凯博 超五类 室外网线 | 凯博 | 1600 | 米 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |
|  | 安装费 | 设备费的10% |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |

生产监控设备：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 分项名称 | 品牌、规格型号、主要技术参数 | 制造商 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 |
|  | 全彩枪型摄像机 | IPC232S-IR5-EF-C-DT  成像器件：1/2.7英寸逐行扫描200万像素CMOS图像传感器  最大分辨率：1920×1080  镜头：4.0mm；6.0mm；8.0mm  最低照度：0.005lux(F1.2，AGC ON) 0lux(开启红外)  快门：自动/手动，快门范围：1~1/10000s  日夜切换方式：自动红外滤片切换  补光：智能红外，补光距离50m  白平衡：自动/手动  增益：自动/手动  宽动态：支持  降噪：2D、3D  编码协议：H.265、H.264、MJPEG  编码制式：1080P(1920\*1080)最大30帧/秒、720P(1280\*720)最大30帧/秒、D1(720\*576)最大25帧/秒  9：16走廊模式：支持  OSD：时间OSD，自定义OSD  隐私遮盖：支持  异常检测：场景变更、图像虚焦、声音异常、遮挡检测  行为分析：运动检测、越界检测、区域入侵  统计分析：人数统计  智能识别：客流统计  智能抓拍：定时抓拍、隔时抓拍、事件抓拍  协议：L2TP、IPv4、IGMP、ICMP、ARP、TCP、UDP、DHCP、PPPoE、RTP、RTSP、DNS、DDNS、NTP、FTP、UPnP、HTTP、HTTPS、SNMP、SIP、802.1X等  兼容接入：ONVIF、API  网口：10M/100M自适应以太网电口  电源：DC端子  电源：DC12V±25%支持防反接、过压\过流保护、输入短路保护  功耗：本体3.5W，单颗红外灯开启增加2W, 双灯增加4W  工作环境：-35℃~60℃（-31°F~140°F），10%RH~90%RH  防护等级：IP66 | 宇视 | 24 | 台 |  |  |
|  | 摄像机支架 | 标准 | 国产定制 | 24 | 个 |  |  |
|  | 摄像机电源 | 宽宇 12V 2A | 石新 | 24 | 个 |  |  |
|  | 防水盒 | 塑胶 | 国产定制 | 24 | 个 |  |  |
|  | 防水箱 | 定制300\*200\*180mm 不锈钢 | 国产定制 | 12 | 个 |  |  |
|  | 光纤收发器 | 光为视讯GW-GS03-3KM | 光为视讯 | 12 | 对 |  |  |
|  | 光纤收发器机框 | 14卡槽可热插拔 | 光为视讯 | 1 | 台 |  |  |
|  | 8口交换机 | 光为视讯DZ-GS03-8E | 光为视讯 | 7 | 个 |  |  |
|  | 硬盘录像机 | NVR308-32E-B-DT  视频解码：支持H.265、H.264 HP@L4、H.264 MP@L3  解码能力：3 x 12MP@25, 4 x 4K@30, 9 x 4MP@25, 16 x 1080P@30, 32 x 960P@25, 36 x 720P@30, 64 x D1  音频解码：G.711  网络视频输入：32路  网络视频接入带宽：320M  HDMI输出：2路HDMI1分辨率：1024x768/60HZ、1280x720/60HZ、1280x1024/60HZ、1920x1080/50HZ、1920x1080/60HZ HDMI2分辨率：1024x768/60HZ、1280x720/60HZ、1280x1024/60HZ、1600x1200/60HZ、1920x1080/50HZ、1920x1080/60HZ、4K（3840x2160）/30HZ、4K（3840x2160）/60HZ  VGA输出：1路 VGA 分辨率：1024x768/60HZ、1280x720/60HZ、1280x1024/60HZ、1920x1080/50HZ、1920x1080/60HZ  CVBS输出：1路，BNC接口  音频输出：1路  预览普通分屏：1/4/6/8/9/16/25/36画面  录像分辨率：12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/960P/720P/960H/D1/2CIF/CIF/QCIF  同步回放：16路  回放模式：即时回放、普通回放、走廊回放、事件回放、标签回放、智能回放、图片回放、外部文件回放  备份模式：常规备份、图片备份、录像剪辑备份  硬盘驱动器：8个SATA接口，1个eSATA接口；每个接口均支持500GB/1TB/2TB/3TB/4TB/5TB/6TB/8TB 等容量硬盘  网口：2个，RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网电口  USB接口：2个USB2.0，1个USB3.0  串口：1个RS232串口（RJ45），1个RS485串口（凤凰头）  报警输入接口：16路  报警输出接口：4路  电源输出：12V电源输出  电源：交流供电，100～240VAC, 带电源开关  功耗（不含硬盘）：≤ 20W  工作温度：- 10°C ~ + 55°C  工作湿度：10% ~ 90% （无冷凝） | 宇视 | 1 | 台 |  |  |
|  | 硬盘 | 希捷 4T 4000G 7200转 监控专用 | 希捷 | 8 | 块 |  |  |
|  | 监视器 | AOC含线缆55寸 | Aoc | 8 | 台 |  |  |
|  | 上墙解码器 | DMC5000 | 宇视 | 1 | 台 |  |  |
|  | 核心交换机 | 华三 S5024PV2-EI | 华三 | 1 | 台 |  |  |
|  | 网络机柜 | 华兴 42U 标准42U服务器机柜 2000\*1000\*600mm带4托盘，双网孔门 | 定制 | 1 | 个 |  |  |
|  | 光纤 | 光通 24芯 铠装 | 光通 | 2000 | 米 |  |  |
|  | 电源线（主干线） | 凯博 RVV2\*2.0 | 凯博 | 900 | 米 |  |  |
|  | 电源线（分支线） | 凯博 RVV2\*1.0 | 凯博 | 1000 | 米 |  |  |
|  | 辅材 | 光缆熔接、空气开关、水晶头、插座等 | 国产定制 | 1 | 批 |  |  |
|  | 护管 | PVC Φ20（附接头配件） | 定制 | 1000 | 米 |  |  |
|  | 网线 | 凯博 超五类 室外网线 | 凯博 | 1200 | 米 |  |  |
|  | 视频管理服务器 | i5/4G/1T/1G独显 /DVDRW/ Win7/21.5LCD | 联想 | 1 | 台 |  |  |