**目录**

**第一章 总则**

[第 1 章总则 3](#_Toc120009363)

[第2 章项目概况 4](#_Toc120009364)

**[2.1 项目概况 4](#_Toc120009365)**

**[2.2 运行条件 4](#_Toc120009366)**

[第3 章招标和供货范围 5](#_Toc120009367)

**[3.1 招标范围 5](#_Toc120009368)**

**[3.2 设备易损件及服务清单 错误！未定义书签。](#_Toc120009369)**

**第 1 章总则**

* 1. 本技术规格书适用于湖南同力环保科技有限公司冰箱拆解线特定设备易损件的供货及技术服务，包括但不限于设备零部件制造、检验、包装、运输、原零配件拆卸、安装、监督和性能调试等方面的技术要求。投标方负责易损件的供应、安装、调试。
	2. 招标方在本技术规格书中提出了最低限度的技术要求，并未规定所有的技术要求和适用标准，投标方应提供一整套的满足本技术规格书所列标准要求的冰箱拆解线设备易损件的系统供货、安装、调试、移交服务，对本技术规格书中未提及的但含在安装工程中必不可少的其它标准部分，投标方有责任在技术方案中提出，并提供所依据的标准规范。
	3. 投标方根据本规格书中描述的冰箱拆解线设备易损件技术要求，提供一份完整的报价书，应包括下列内容：易损件内所有工艺配件、基本尺寸等的供货清单及分项报价，并包含本技术规格书下的所有产品的制造、包装、保险、运输、原零配件拆卸、安装、调试、验收与技术支持等相关服务的所有费用。设备易损件采用的专利涉及到的全部费用均被认为已包含在设备报价中，投标方应保证招标方不承担有关设备易损件专利的一切责任。
	4. 本技术规格书所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时，按较高标准执行。
	5. 投标方应保证提供的工艺系统必须是工艺先进的、系统技术性能可靠的、系统完整且组合布置合理的。
	6. 本招标文件所定内容为最低要求，如投标方有更优良、经济的方案，可以超出本招标文件所规定的条款，但需征得招标方认可。
	7. 如因供应设备易损件的设计选型、制造质量问题造成机组无法正常运行，投标方必须为此负全部直接责任。
	8. 本技术规格书经买卖双方确认后作为合同的技术附件，与合同正文具有同等法律效力。
	9. 本招标文件发出之后，如果招标方有需要补充或说明的事项，将以书面形式提出，同时通知每一投标方，与本招标文件具有同等效力。如果投标方对本招标要求有偏离必须

取得招标方的书面认可。当投标方认为招标文件有相互矛盾时，应尽快以书面形式通知招标方，以便及时澄清。投标方如果没有以书面方式对本招标文件的条文提出异议，招标方可认为投标方提供的产品完全满足本招标文件的要求。

* 1. 本招标文件中要求投标方提供的资料全部为中文，进口材料易损件投标方应同时提供中英文版本（以中文为准）。
	2. 本项目的承包供货范围包括冰箱拆解线立破滚刀、重锤、锤头、衬板、调节板、刮料板的制造、包装、运输、保险、原零配件的拆卸、安装、调试运行、性能考核、技术资料、技术服务等内容，并提供性能考核的方案和指导，以及相关伴随服务等。
	3. 投标方应对所提供的成套设备易损件负有全责，并提供相关易损件的材料检测报告。
	4. 招标方如发现投标方所提供的设备易损件和材料低于合同规定的标准时，有权要求投标方进行更换，费用由投标方自负。

# 第2章项目概况

**2.1 项目概况**

项目名称：湖南同力环保科技有限公司冰箱线立式破碎机易损配件

项目业主：湖南同力环保科技有限公司

业主地址：湖南省汨罗市新市镇同力环保科技有限公司

设备规模：

一、立式破碎机配件及服务

1、滚刀

2、重锤

3、锤头

4、上衬板

5、下衬板

6、调节板

7、刮料板

**2.2 运行条件**

运行条件：更换现有冰箱拆解线立式破碎机易损件、运行试验。

**第3章招标和供货范围**

**3.1 招标范围**

本项目招标及供货范围为：冰箱线立式破碎机重锤、锤头、上衬板、下衬板、调节板、刮料板等设备易损件以及相关技术服务（详见服务清单表），包括但不限于设备制造、供货、运输、安装、成品、保护、调试、整改、试运行、第三方检测与验收、工程保险、技术服务、保修期内的缺陷修复和保修等所有工作及内容。具体要求如下：

3.1.1以上易损件图纸、电子档，送货时需附带

3.1.2以上易损件报价需包含至少2次的现场安装更换服务费。

3.1.3招标及供货范围内需要的所有设备易损件。

3.1.4为达到本招标文件规定的安全、环保、消防、职业健康等要求所必需的配套设施。

**3.2 设备易损件及服务清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 生产厂家（品牌） | 备注 |
| 一 立式破碎机 |
| 1.1 | 滚刀 | PL120 | 18Mn2Gr及以上等级材质 | 个 | 12 |  |  |
| 1.2 | 重锤 | PL120 | 18Mn2Gr及以上等级材质 | 个 | 2 |  |  |
| 1.3 | 锤头 | PL120 | 18Mn2Gr及以上等级材质 | 个 | 18 |  |  |
| 1.4 | 上衬板 | PL120 | 进口耐磨钢 | 个 | 12 |  |  |
| 1.5 | 下衬板 | PL120 | 进口耐磨钢 | 个 | 12 |  |  |
| 1.6 | 刮料板 | PL120 | 18Mn2Gr及以上等级材质 | 个 | 2 |  |  |
| 1.7 | 调节板 | PL120 | 进口耐磨钢 | 个 | 4 |  |  |