**垃圾池玻璃加热技术要求：**

技术规格：垃圾吊玻璃加热，玻璃正面长8m宽3m，下斜镜面长8m宽1m。玻璃中间有金属支架。现需要按照玻璃尺寸进行加热管线排布并加装玻璃隔层，安装完成需要保证玻璃视物清晰在冬季以及阴雨天气不起雾。加热器配电柜与元器件和原理图可参考此照片与图纸

附件:







