# 城发环保能源（新安）有限公司

# 2025年度实验室仪器药剂采购招标技术规范

## **总则**

* 1. 本技术规范书只适用城发环保能源（新安）有限公司。本技术规范书提出了最低限度要求，并未对一些技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标方应保证提供符合本规范书和有关工业标准和企业标准的优质产品。
  2. 本技术规范书所使用的标准若与投标方所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。
  3. 如果投标方没有以书面形式对本技术规范书的内容提出异议，那么招标方认为投标方提供的产品完全符合本规范书的要求。
  4. 本技术规范书经招标方和中标方双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等法律效力。如中标方不遵守本协议，招标方有权拒收货﹑拒付款。
  5. 本工程所需药剂均为优级品。投标方保证提供药剂为品质优良的，配方是先进的、成熟的和安全可靠的，且药剂的技术经济性满足招标方的要求。
  6. 本技术规范书规定的供货范围为：化验室仪器药剂详见4实验室仪器药剂范围，中标方派1 人跟踪运行管理半年以上。
  7. 如因投标方原因，造成水质不合格或设备的结垢腐蚀超出规范指标时或影响设备运行的，招标方有权随时中止合同。
  8. 投标方应提供详细供货清单，清单中依次说明药剂化学成分、型号、规格、数量、生产厂家等内容。
  9. 投标方应提供及时有效的技术服务，在原始开车、化学水系统化学清洗、预膜、系统运行期间，派遣具有一定资质和技术水平的专业人员进行现场技术指导。
  10. 投标方应具备相关化学药剂经营运输资质，由此引起的第三方索赔由投标方负责。
  11. 招标方对投标方设计文件及制造文件的审核不能代替或免除投标方对所供系统应尽的责任、质量保证或其它相关义务。
  12. 本技术规范书未尽事宜，由买、卖双方共同协商确定。

## **概述**

* 1. **项目名称**

城发环保能源（新安）有限公司垃圾发电项目

* 1. **工程范围**
     1. **药剂范围**
  2. 本工程是城发环保能源（新安）有限公司垃圾发电项目，供货范围化验室仪器药剂详见4实验室仪器药剂范围。
     1. **调试范围**

投标方应派专业技术人员到现场对相应水质进行取样化验，并结合现场取样的水质分析结果，以书面形式提供一套编制详细完整的各系统药剂配制浓度及药剂投加量的运行方案。

## **标准、规范**

* 1. **总要求本工程检验、验收和试车应遵循的规范如下：**

石油化工企业循环水场设计规范 SH3016-1990

工业循环冷却水处理设计规范 GB50050-2007

化工企业循环冷却水处理加药装置设计统一规定 HG 20524-92

化工企业循环冷却水处理设计技术规定 HG/T 20690-2000

循环冷却水系统不停车化学清洗和热态预膜工艺技术规程

GB21549-2008实验室玻璃仪器玻璃烧器的安全要求;

* 1. **药品质量保证**

投标方应建立健全技术、质量保证体系，完成内部的三级验收，并接受和配合招标方相关人员的监督、检查和验收工作。

投标方应提供能证明产品生产质量的由权威部门测试的最新的全部测试、试验报告。

在产品检验和验收过程中，如发现任何不符合本规范书要求的产品，投标方都必须及时更换，直至符合规定要求。

在合同期内，由药剂质量原因造成的损失由投标方负责。

招标方有权在合同执行期间内的任何时候，对投标方所提供的药剂进行质量检查。

* 1. **运输、贮存**
     1. 药品至少应包括两份详细清单和一份质量检验证明书、产品合格证，提供说明书。
     2. 药品的外包装上应清楚地标明出厂编号以及药品运输、贮存保管要求的国际通用标记。
     3. 供货范围内的药剂运输、装卸及售后由投标方负责

## **实验室仪器药剂范围**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物品名称 | 型 号 | 数 量 | 单 位 |
| 1 | 电导率电级 | HK338； | 2 | 支 |
| 2 | 亚硝酸盐试纸 | 0-500mg/L 100条每盒； | 3 | 盒 |
| 3 | 总磷试剂组 | 50支/盒：：（哈希）0-100mg/L, 2767245-CN ;； | 2 | 盒 |
| 4 | 氨氮检测试剂 | 订货号：2606945-CN，50次/套，高量程哈希 | 2 | 套 |
| 5 | COD试剂套装 | LH-DE-500； | 2 | 套 |
| 6 | 聚四氟乙烯滴定管 | 25ml 透明白色； | 5 | 支 |
| 7 | 微量滴定管 | 2ml； | 5 | 个 |
| 8 | 氨-氯化铵缓冲溶液 | 500ml/瓶； | 20 | 瓶 |
| 9 | COD试剂3-150，哈希 | 规格：3-150mg/L盒； | 2 | 盒 |
| 10 | 丁晴手套 | L | 20 | 盒 |
| 11 | 硝酸银标液 | 0.1mol/L,500mL； | 5 | 瓶 |
| 12 | 萃取液 | 500 ml/瓶山东惠工电气 酸值测定HGSZ208 | 2 | 瓶 |
| 13 | 硝酸银标液 | 0.01mol/L,AR级，500mL/瓶（科密欧）； | 5 | 瓶 |
| 14 | 中和液 | 500 ml/瓶山东惠工电气 酸值测定HGSZ208 | 2 | 瓶 |
| 15 | 油运动粘度测定仪用毛细管 | 石油粘度测定仪用毛细管 0.8mm； | 5 | 个 |
| 16 | 油运动粘度测定仪用毛细管 | 石油粘度测定仪用毛细管 1.5mm； | 5 | 个 |
| 17 | 滴定管架 |  | 5 | 个 |
| 18 | 硫酸标准溶液 | GR级，c(1/2H2SO4)=0.05mol/L 500ml/瓶（科密欧）； | 10 | 瓶 |
| 19 | 硫酸标准溶液 | GR级，c(1/2H2SO4)=1.0mol/L 500ml/瓶（科密欧）； | 10 | 瓶 |
| 20 | 硫酸标准溶液 | GR级，c(1/2H2SO4)=0.01mol/L 500ml/瓶（科密欧）； | 10 | 瓶 |
| 21 | 硫酸标准溶液 | 0.1（1/2）mol/L,500mL； | 10 | 瓶 |
| 22 | EDTA标液 | 0.01mol/l； | 10 | 瓶 |
| 23 | 冰乙酸 | 500ml/瓶分析纯 AR | 10 | 瓶 |
| 24 | EDTA标液 | 0.05mol/l； | 10 | 瓶 |
| 25 | 硫代硫酸钠标液 | 0.1mol/L | 10 | 瓶 |
| 26 | EDTA标液 | 0.1mol/l； | 10 | 瓶 |
| 27 | 碘标液 | 0.1mol/l； | 10 | 瓶 |
| 28 | 微水电解液卡尔费休试剂 | 500ML | 1 | 瓶 |
| 29 | 盐酸标准溶液 | 0.5mol/l | 10 | 瓶 |
| 30 | 盐酸标准溶液 | 1.0mol/L，500ml/瓶； | 10 | 瓶 |
| 31 | 盐酸标准溶液 | AR 0.05mol/L； | 10 | 瓶 |
| 32 | 石油醚 | 500ml/瓶：AR级； | 10 | 瓶 |
| 33 | 液体取样器 | 500ml； | 5 | 个 |
| 34 | 盐酸标准溶液 | 0.1mol/L，500ml/瓶； | 10 | 瓶 |
| 35 | 氨水 | GR级，500ml/瓶 （科密欧）； | 10 | 瓶 |
| 36 | 取样袋 | 200mm\*300mm； | 1000 | 个 |
| 37 | PH电极 | E201F型PH复合电极； | 5 | 支 |
| 38 | 聚四氟乙烯滴定管 | 25ml 透明棕色； | 5 | 支 |
| 39 | 磷酸氢二钠 | AR500g； | 30 | 瓶 |
| 40 | 电导率电极 | DJS-0.1-BNC； | 2 | 支 |
| 41 | 白色干燥器 | 直径40cm； | 2 | 个 |
| 42 | 实验室电炉 | 2000W | 2 | 个 |
| 43 | 不锈钢取样器 | 4米 | 2 | 个 |
| 44 | 浓氨水 | 2.5L/瓶：AR级； | 10 | 瓶 |
| 45 | 大肚吸管 | 100ml； | 10 | 支 |
| 46 | 磁力搅拌器 | SH-3S； | 1 | 个 |
| 47 | EDTA标液 | 0.001mol/L：500ml每瓶，科密欧； | 5 | 瓶 |
| 48 | 玻璃烧杯 | 1000ml； | 10 | 个 |
| 49 | 玻璃量筒 | 1000ml； | 10 | 个 |
| 50 | 大肚吸管 | 50ml | 10 | 支 |
| 51 | 容量瓶 | 500mL | 10 | 个 |
| 52 | 橡胶手套 | 大号，长款 | 20 | 副 |
| 53 | 定性滤纸 | 中速 11cm | 5 | 盒 |
| 54 | 玻璃量筒 | 500ml； | 10 | 支 |
| 55 | 硫酸亚铁铵 | 500g/瓶分析纯 AR | 5 | 瓶 |
| 56 | 二异丙胺 | 500ml/瓶分析纯 AR | 5 | 瓶 |
| 57 | 定量滤纸 | 中速 11cm | 5 | 盒 |
| 58 | 容量瓶（白） | 1000ml； | 5 | 个 |
| 59 | 加厚塑料桶 | 13L； | 5 | 个 |
| 60 | 定量滤纸 | 快速 11cm | 5 | 盒 |
| 61 | 氯化亚锡 | 500g/瓶分析纯 AR | 5 | 瓶 |
| 62 | 定性滤纸 | 快速 11cm | 5 | 盒 |
| 63 | 一次性活性炭口罩 | 50/盒； | 10 | 盒 |
| 64 | 钼酸铵 | AR500g，科密欧；钼酸铵：AR500g，科密欧瓶； | 2 | 瓶 |
| 65 | 玻璃烧杯 | 500ml； | 10 | 个 |
| 66 | 量筒 | 250ml； | 10 | 个 |
| 67 | 偏钒酸铵 | 100g/瓶：AR级； | 2 | 瓶 |
| 68 | 草酸AR级 | AR级，500g/瓶：AR级，500g/瓶瓶； | 2 | 瓶 |
| 69 | 热敏纸 |  | 20 | 卷 |
| 70 | 无水乙醇 | 500ml/瓶； | 10 | 瓶 |
| 71 | 塑料大口瓶 | 500ml； | 100 | 个 |
| 72 | 塑料烧杯 | 250ml； | 10 | 个 |
| 73 | 玻璃烧杯 | 100ml； | 10 | 个 |
| 74 | 带螺纹箍塑料瓶 |  | 20 | 个 |
| 75 | 量筒 | 100ml | 10 | 个 |
| 76 | 甲基橙 | 25g/瓶：AR级； | 5 | 瓶 |
| 77 | 200目标准筛 | GB1345 FSY-150水泥标准负压筛； | 5 | 只 |
| 78 | 容量瓶（白） | 250ml； | 5 | 个 |
| 79 | 氢氧化钠标液 | 1mol/L：500ml/瓶； | 5 | 瓶 |
| 80 | 氢氧化钠标液 | 0.5mol/L：500ml/瓶； | 5 | 瓶 |
| 81 | 钙羧酸 | 25g/瓶：AR级； | 5 | 瓶 |
| 82 | 氢氧化钠标液 | 2mol/L,500mL； | 5 | 瓶 |
| 83 | 带盖水桶（有提手） |  | 5 | 个 |
| 84 | 刻度移液管 | 1ml； | 10 | 个 |
| 85 | 瓷灰皿 | 底长45mm+底宽22mm+高45mm； | 10 | 个 |
| 86 | 瓷坩埚 | 100ml | 10 | 个 |
| 87 | 瓷坩埚 | 50ml | 10 | 个 |
| 88 | 玻璃漏斗 | 玻璃漏斗：100mm个； | 10 | 个 |
| 89 | 玻璃烧杯 | 50ml； | 10 | 个 |
| 90 | 刻度移液管 | 20ml； | 10 | 个 |
| 91 | 刻度移液管 | 2ml； | 10 | 2ml |
| 92 | 刻度移液管 | 10ml； | 10 | 个 |
| 93 | 圆形移液管架 | 有机玻璃； | 1 | 个 |
| 94 | 刻度移液管 | 5ml； | 10 | 个 |
| 95 | 蔗糖 | 500ml/瓶 | 5 | 瓶 |
| 96 | 负压分析筛 | 325目，0.0045mm； | 5 | 个 |
| 97 | 容量瓶 | 100ml 玻璃； | 5 | 个 |
| 98 | 棕色滴瓶 | 125ml； | 5 | 个 |
| 99 | 可溶性淀粉 | 500g/瓶分析纯 AR | 5 | 瓶 |
| 100 | 蛇形回流冷凝管 | 300cm 24\*2； | 2 | 个 |
| 101 | 磨口三角瓶 | 500ml | 10 | 个 |
| 102 | 铬黑T | 25g/瓶：AR级； | 2 | 瓶 |
| 103 | 容量瓶（白） | 50ml； | 5 | 个 |
| 104 | 玻璃漏斗 | 玻璃漏斗：50mm个； | 10 | 个 |
| 105 | 玻璃三角瓶 | 250ml； | 10 | 个 |
| 106 | 铬酸钾 | 500g/瓶 | 2 | 瓶 |
| 107 | 广泛PH试纸 | PH1-14 | 50 | 包 |
| 108 | 磨口三角瓶 | 250ml | 10 | 个 |
| 109 | 三角漏斗 | 75mm； | 10 | 个 |
| 110 | 三角玻璃漏斗 | 长管 75mm ； | 5 | 套 |
| 111 | 实验室洗瓶 | 500ml | 5 | 个 |
| 112 | 硼砂 | 500g/瓶：AR级； | 2 | 瓶 |
| 113 | 亚甲基蓝 | 25g/瓶：AR级； | 2 | 瓶 |
| 114 | 酸性铬蓝K | AR；25g/瓶 | 2 | 瓶 |
| 115 | 甲基红-亚甲基蓝混合指示液 | 100ml/瓶 | 2 | 瓶 |
| 116 | 盐酸羟氨 | 分析纯 25g/瓶 | 2 | 瓶 |
| 117 | 玻璃胶头滴管 | 1mL，带刻度；玻璃胶头滴管：1mL，带刻度支； | 10 | 支 |
| 118 | 量筒刷 | 型号：500ml； | 10 | 个 |
| 119 | 量筒刷 | 型号：1000ml； | 10 | 个 |
| 120 | 胶头滴管 |  | 10 | 个 |
| 121 | 酚酞 | 25g/瓶：AR级； | 2 | 瓶 |
| 122 | 中性石蕊试纸 |  | 5 | 盒 |
| 123 | 玻璃胶头滴管 | 2mL，带刻度；玻璃胶头滴管：2mL，带刻度支； | 10 | 支 |
| 124 | 量筒刷 | 型号：100ml； | 10 | 个 |
| 125 | 甲基红 | 25g/瓶：AR级； | 2 | 瓶 |
| 126 | 氢氧化钠 | AR分析纯 500g/瓶； | 2 | 瓶 |

* + 1. 严格按照技术规格要求供货，国产知名品牌，满足现场试验要求，标液应出具合格证明材料

## **技术资料及交付进度附件**

* 1. 一般要求
     1. 投标方提供的资料应使用国家法定单位制即国际单位制，语言为中文，进口部件的外文图纸及文件应由投标方翻译成中文（免费）。
     2. 术文件所用的单位应为国际通用的SI公制单位。
     3. 资料的提交及时、充分。
     4. 其它没有列入合同技术资料清单，却是试验所必需文件和资料，一经发现，投标方应及时免费提供。
  2. 技术文件资料
     1. 产品(包括外购件)合格证书。

## **试剂验收**

* 1. 验收应在招标方和中标人双方共同参加下进行。双方共同在现场按本合同约定的质量标准对中标方的水质稳定处理成果进行验收。除每月例行验收外，甲方有权对乙方水质稳定处理成果进行抽查性的随时验收
  2. 验收按国家有关的规定、规范进行。
  3. 验收时如发现所交付的设备有短装、次品、损坏或其它不符合招标文件规定之情形者，采购人应做出详尽的现场记录，或由招标方和中标人双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换破损的有效证据。由此产生的有关费用由中标人承担。

## **质量保证及售后服务**

* 1. 所提供货物质量必须符合国家相关标准，必须满足本次采购的要求，若所供货物经检验检测不合格，造成的损失和后果由该供应商负全责。
  2. 服务响应时间：保证1小时以内响应，12小时以内到达现场，24小时以内解决问题。
  3. 中标方负责以上货物的[运输](http://www.bidcenter.com.cn/news-10677998-1.html" \t "_blank" \o "运输-2012年度沈阳百事可乐饮料有限公司物流指定供应商资格招标公告-中国采招网)等。
  4. 采购货物的交货地点：采购单位指定地点