**溆浦鹏程环保有限公司**

**网络技术规格书**

技术要求：企业网两条，专线一条，固定电话5部；宽带速度分别为：1.固定IP地址一个，上行300Mbs下行1000Mbs2.上行100Mbs下行1000Mbs 3.环保专线50M一条带固定IP地址；宽带分被用于综合办公楼，宿舍楼、环保专线，固定外线电话现有4部，门卫室增加一部，安装调试好。目前环保专线与生产楼有两条固定IP，一条连接环保局一条连接总公司一体化系统。如需改变需要环保备案以及负责连接总部一体化系统（采购方有总部专业工程师对接）。宿舍楼与办公楼以及综合楼用于上网的网络终端设备（电脑、路由器等）需要分配网段ip以防止网络短路造成无法上网的情况。

需求设备：一台网络安全防防火墙，供货方安装调试。