0号柴油技术要求

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 0号柴油 |
| 色度/号 | 3.5 |
| 含硫量a mg/kg | ≤10 |
| 酸度（以KOH计）/（mg/100ml） | ≤7 |
| 10%蒸余物残炭b（质量分数）/% | ≤0.3 |
| 灰分（质量分数）/% | ≤0.01 |
| 水分c | 无痕迹 |
| 机械杂质d | 无 |
| 凝点 | ≤0℃ |
| 闪点（闭口）/℃ | ≥60 |
| 密度（20℃）e/（kg/m³） | 810-845 |
| 运动粘度（20℃）/（mm2/s） | 3-8 |